**IBM ASSIGNMENT - 3**

**import** RPi.GPIO **as** GPIO

**from** *time* **import** sleep

GPIO.setwarnings(**False**)

GPIO.setmode(GPIO.BOARD)

GPIO.setup(8, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)

**while** **True**:

GPIO.output(8, GPIO.HIGH)

sleep(1)

GPIO.output(8, GPIO.LOW)

sleep(1)